# Dikey gönye açısının ayarlanması

Dikey gönye açısı 45° (sol) ile 0° (sağ) arasında ayarlanabilir.

Sık kullanılan dikey gönye açılarının hızlı ve hassas ayarı için 0° ve 45° açılar için sabit konumlar öngörülmüştür.

## İstenen dikey gönye açısının ayarlanması (bkz. resim I)

- Germe vidasını (24) gevşetin.
- Tutamakta (4) alet kolunu açı göstergesi (30) istenen dikey gönye açısını gösterinceye kadar hareket ettirin.
- Alet kolunu bu pozisyonda tutun ve germe vidasını (24) tekrar sıkın.