# Ρύθμιση της κάθετης φαλτσογωνιάς

Η κάθετη φαλτσογωνιά μπορεί να ρυθμιστεί σε μια περιοχή από 45° (αριστερή πλευρά) έως 0° (δεξιά πλευρά).

Για τη γρήγορη και την ακριβή ρύθμιση των συχνά χρησιμοποιούμενων φαλτσογωνιών προβλέπονται σταθερές θέσεις για τη γωνία 0° και 45°.

## Ρύθμιση κάθε κάθετης φαλτσογωνιάς (βλέπε εικόνα I)

- Λύστε τη βίδα σύσφιγξης (24).
- Στρέψτε τον βραχίονα του εργαλείου από τη χειρολαβή (4), μέχρι ο δείκτης γωνίας (30) να δείχνει την επιθυμητή κάθετη φαλτσογωνιά.
- Κρατήστε τον βραχίονα του εργαλείου σε αυτή τη θέση και σφίξτε ξανά τη βίδα σύσφιγξης (24) σταθερά.