# Çalışmaya hazırlık

Hassas kesme işleminin güvenceye alınabilmesi için yoğun kullanımdan sonra elektrikli el aletinin temel ayarlarını kontrol etmelisiniz ve gerekiyorsa ayarları yeniden yapmalısınız.
Bunun için deneyime ve özel aletlere ihtiyacınız vardır.

Bosch Müşteri Servisi bu işlemi hızlı ve güvenilir biçimde yapar.

##

Uzun ve ağır iş parçalarının boştaki uçları beslenmeli veya desteklenmelidir.

İş parçası desteklerinin (9) esnek tak-çıkar sistemi, size çeşitli uzatma varyantları sağlar.

- İş parçası desteğini (9) elektrikli el aletindeki yuvalara veya ikinci iş parçası desteğinin yuvalarına gerektiği gibi yerleştirin.

- Elektrikli el aletini asla iş parçası desteklerinden tutarak taşımayın.
  Elektrikli el aletini taşırken sadece taşıma donanımını kullanın.

##

Dikey gönye açılarında testereleme yaparken, katlanabilir dayama rayını (16) dışa katlamanız gerekir.

- Katlanabilir dayama rayını (16) dışa katlayın.

Dikey gönye açılarında testereleme yaptıktan sonra, katlanabilir dayama rayını (16) geri katlayın.

##

Çalışma güvenliğini optimum düzeyde tutabilmek için iş parçasını daima tespit etmelisiniz.
Sıkıştırılmak için çok küçük olan iş parçalarını işlemeyin.

### Dikey sabitleme

- İş parçasını (8) ve (16) dayama raylarına sıkıca bastırın.
- Aletle birlikte teslim edilen vidalı işkenceyi (15) kendisi için öngörülen deliklerden (21) birine takın.
- Kelebek vidayı (41) gevşetin ve işkenceyi iş parçasına göre ayarlayın. Kelebek vidayı tekrar sıkın.
- Dişli kolu (42) iyice sıkın ve iş parçasını sabitleyin.

### Yatay sabitleme

- Kelebek vidayı (43) sökün ve vidalı işkenceyi çekerek ayırın.
- Şimdi «küçültülmüş» vidalı işkenceyi (15) pimle (44) kendisi için öngörülen deliklerden birine yerleştirin.
- İş parçasını testere tezgahı (10) üzerine sıkıca bastırın.
- Dişli kolu (42) iyice sıkın ve iş parçasını sabitleyin.

### İş parçasının gevşetilmesi

- İşkenceyi gevşetmek için dişli kolu (42) saat hareket yönünün tersine çevirin.