# การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด

- ดึง‌ปลั๊กไฟ‌ออกจาก‌เต้าเสียบ‌ก่อน‌ปรับ‌แต่ง‌เครื่อง

- เพื่อ‌ให้‌ทำงาน‌ได้‌อย่าง‌ถูกต้อง‌และ‌ปลอดภัย ต้อง‌รักษา‌เครื่อง‌และช่องระบายอ‌ากาศให้‌สะอาด‌อยู่‌เสมอ

หากจำเป็นต้องเปลี่ยนสายไฟฟ้า ต้องส่งเครื่องให้ Bosch หรือศูนย์บริการหลังการขายที่ได้รับมอบหมายสำหรับเครื่องมือไฟฟ้า Bosch เปลี่ยนให้ ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย

กระบัง‌ป้องกัน‌ใบเลื่อย‌ชนิด‌ชักร่นได้‌ต้อง‌เคลื่อนไหว‌ไปมา‌ได้‌อย่าง‌อิสระ‌และ‌ร่นปิด‌ได้‌โดย‌อัตโนมัติ‌ตลอด‌เวลา ดังนั้น‌ต้อง‌รักษา‌บริเวณ‌รอบๆ กระบัง‌ป้องกัน‌ใบเลื่อย‌ชนิด‌ชักร่นได้‌ให้‌สะอาด‌อยู่เสมอ

หลังเสร็จงาน‌ทุกครั้ง ให้‌เอา‌ผงฝุ่น‌และ‌เศษ‌ออก‌โดย‌เป่า‌ด้วย‌อากาศอัด‌หรือ‌ใช้‌แปรง‌ปัด

ทำความสะอาดลูกกลิ้งเป็นประจำ (17)