# Транспортний фіксатор (див. мал. D)

Транспортний фіксатор (25) полегшує орудування електроінструментом під час його транспортування до місця експлуатації.

## Відпускання фіксації (робоче положення)

- Злегка притисніть кронштейн вниз за рукоятку (4), щоб зняти навантаження з транспортного фіксатора (25).
- Витягніть транспортний фіксатор (25) до кінця назовні.
- Повільно підніміть кронштейн робочого інструмента.

## Фіксація електроприладу (положення для транспортування)

- Для фіксації стола (10) затягніть ручку фіксації (11).
- Нахиліть кронштейн робочого інструмента за рукоятку (4) донизу настільки, щоб транспортний фіксатор (25) можна було повністю втиснути всередину.

Кронштейн робочого інструмента тепер надійно зафіксований для транспортування.