# 제품 사양

각도절단기 |  | GCM 254
--- | --- | ---
품번 |  | ‎ ‎3 601 M52 0..‎
소비 전력 | W | 1750
무부하 속도 | min-1 | 5000
레이저 유형 | nm | 650
| mW | < 1
레이저 등급 |  | 2
EPTA-Procedure 01:2014에 따른 중량 | kg | 11.1
보호 등급 |  | / II

작업물 허용 크기(최대/최소): 참조 작업물 허용 크기

자료는 정격 전압 [U] 230 V를 기준으로 한 것입니다. 전압이 다른 경우 및 국가별 사양에 따라 변동이 있을 수 있습니다.

본 기기는 IEC 61000-3-11 요구 사항을 충족하며 조건부 연결이 적용됩니다. 전력이 불안정한 상황에서는 간헐적으로 전압 변동이 발생할 수 있으며, 본 기기의 임피던스는 Zactual = 0.101 Ω으로 설정되어 있습니다. 사용자는 임피던스 Zmax를 결정짓는 연결 지점이 임피던스 요구 사항(Zactual ≥ Zmax)을 충족하는지 여부를 확인해야 합니다. Zmax 확인이 불가능한 경우, 네트워크 공급자 또는 공급 기관에 문의하여 Zmax를 결정하십시오.

값은 제품별로 편차가 있을 수 있으며, 진행하는 작업 및 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 보다 자세한 정보는 www.bosch-professional.com/wac에서 확인할 수 있습니다.

적당한 톱날의 크기
톱날 직경 | mm | 254
톱날 두께 | mm | 1.4−2.5
최대 절단 폭 | mm | 3
구멍 직경 | mm | 25.4