# Arbeidshenvisninger

##

En laserstråle viser sagbladets sagelinje. Slik kan du plassere emnet helt nøyaktig til sagingen, uten at pendelvernedekselet må åpnes.

- Slå på laserstrålen med bryteren (20).
- Rett merket på emnet etter den høyre kanten til laserlinjen.

Merknad: Kontroller at sagelinjen fortsatt vises riktig før du begynner å sage. Laserstrålen kan f. eks. forskyves av vibrasjoner ved intensiv bruk.

##

Maksimal emnestørrelse:

Horisontal gjæringsvinkel | Vertikal gjæringsvinkel | Høyde x bredde [mm]
--- | --- | ---
|  | Ved maks. høyde | Ved maks. bredde
0° | 0° | 90 x 90 | 65 x 130
0° | 45° | 60 x 93 | 45 x 130
45° (venstre/høyre) | 0° | 90 x 63 | 65 x 91
45° (venstre) | 45° | 55 x 70 | 35 x 91
45° (høyre) | 45° | 55 x 70 | 45 x 91

Minste emnestørrelse (= alle emner som kan spennes fast til venstre eller høyre for sagbladet med skrutvingen som følger med (15)): 130 x 50 mm (lengde x bredde)

Maksimal sagedybde (0°/0°): 90 mm

##

Lengdeanlegget (35) gjør det enkelt å sage like lange emner.

- Løsne klemskruen (33), og skyv lengdeanlegget (35) til ønsket emnelengde i styreskinnen (32).
- Stram klemskruen (33) igjen.

Lengre emner:

- Løsne vingeskruen (34), og trekk styreskinnen (32) ut til den stopper.
- Stram vingeskruen (34) igjen.
- Still inn lengdeanlegget (35) på ønsket emnelengde.

Sage uten lengdeanlegg:

- Løsne klemskruen (33), og skyv lengdeanlegget (35) helt ut i styreskinnen (32).
- Drei lengdeanlegget 90°, slik at det flukter med anleggsskinnen (8).
- Stram klemskruen (33).

##

Ved saging av buede eller urunde arbeidsstykker må disse sikres ekstra mot gliding. På skjærekanten må det ikke oppstå en spalte mellom arbeidsstykket, anleggsskinnen og sagbordet.

Om nødvendig må du lage spesielle holdere.

##

Innleggsplaten (36) kan bli slitt etter lengre tids bruk av elektroverktøyet.

Skift ut en defekt innleggsplate.

- Sett elektroverktøyet i arbeidsstilling.
- Skru ut skruene (46) med en vanlig stjerneskrutrekker, og ta ut den gamle innleggsplaten (36).
- Legg inn den nye innleggsplaten, og stram skruene (46) igjen.