# 調整水平斜鋸角

- 把電動工具調整至工作位置。

## 設定水平方向的基本斜鋸角（請參考圖 H）

鋸台上設有刻槽 (45)，讓您能夠快速而精準地調整至經常使用的水平斜鋸角：

左 | 右
--- | ---
0°
45°；30°；22.5°；15° | 15°；22.5°；30°；45°

- 鎖定旋鈕 (11) 若已鎖上，請將它鬆開。
- 拉起撥桿 (12) 然後將鋸台 (10) 往左或往右旋轉至所需刻槽。
- 再度放開撥桿。撥桿必須正確地陷入凹槽記號中。
- 將鎖定旋鈕 (11) 重新拉緊。

## 設定偏好水平斜鋸角（請參考圖 H）

水平斜鋸角的調整範圍介於 47°（左側）和 52°（右側）之間。

- 鎖定旋鈕 (11) 若已鎖上，請將它鬆開。
- 按壓扳片 (12)，從鎖定旋鈕旁的位置將鋸台 (10) 向左或向右轉動，並在角度指示器 (13) 的幫助之下，設定至所需水平斜鋸角。
- 將鎖定旋鈕 (11) 重新旋緊。