# 수평 마이터 각도 설정하기

- 전동공구를 작업 위치로 둡니다.

## 수평 표준 마이터 각도 설정하기(그림 H 참조)

자주 사용하는 수평 마이터 각도를 신속하고 정확하게 설정하기 위해 톱 테이블에 각도 표시 홈 (45) 이 설정되어 있습니다:

좌측 | 우측
--- | ---
0°
45°, 30°, 22.5°, 15° | 15°, 22.5°, 30°, 45°

- 잠금 손잡이 (11) 가 조여져 있으면 이를 푸십시오.
- 레버 (12) 를 당겨 원하는 각도 표시 홈이 나올 때까지 톱 테이블 (10) 을 좌측 또는 우측으로 돌리십시오.
- 레버에서 다시 손을 뗍니다. 이때 레버가 확실히 표시 홈에 걸려야 합니다.
- 잠금 손잡이 (11) 를 다시 조이십시오.

## 다양한 수평 마이터 각도 설정하기(그림 H 참조)

수평 마이터 각도는 47° (좌측) ~ 52° (우측) 범위에서 설정할 수 있습니다.

- 잠금 손잡이 (11) 가 조여져 있으면 이를 푸십시오.
- 레버 (12) 쪽으로 밀고, 잠금 손잡이에서 톱 테이블 (10) 을 좌측 또는 우측으로 돌려 각도 표시기 (13) 를 보면서 원하는 수평 마이터 각도로 조정하십시오.
- 잠금 손잡이 (11) 를 다시 조이십시오.