# Príprava práce

Aby ste si zabezpečili precízne rezy v každom čase, musíte vždy po intenzívnom používaní skontrolovať základné nastavenie elektrického náradia a v prípade potreby ho nastaviť nanovo.
Na takúto prácu potrebujete mať skúsenosti a špeciálne nástroje.

Servisné stredisko Bosch vykonáva tieto práce rýchlo a spoľahlivo.

##

Dlhé a ťažké obrobky musia byť na voľnom konci podložené alebo podopreté.

Flexibilný zásuvací systém podpier obrobku (9) umožňuje niekoľko variantov predĺženia.

- Podperu obrobku (9) zasúvajte podľa potreby do upevnení na elektrickom náradí alebo do upevnení druhej podpery obrobku.

- Elektrické náradie nikdy nenoste za podpery obrobku.
  Pri preprave elektrického náradia používajte iba zariadenia na prepravu.

##

Pri pílení vertikálnych uhlov zošikmenia je nutné výklopnú dorazovú lištu (16) vyklopiť smerom von.

- Vyklopte výklopnú dorazovú lištu (16) smerom von.

Po skončení pílenia vertikálnych uhlov zošikmenia opäť zaklopte výklopnú dorazovú lištu (16) naspäť.

##

Na zaručenie optimálnej bezpečnosti pri práci musí byť obrobok vždy dobre upnutý.
Neobrábajte žiadne také obrobky, ktoré sú príliš malé na to, aby ste ich mohli uchytiť.

### Vertikálne upevnenie

- Obrobok pevne pritlačte k dorazovým lištám (8) a (16).
- Vsuňte skrutkovú zvierku (15), ktorá je súčasťou dodávky, do jedného z určených otvorov (21).
- Uvoľnite krídlovú skrutku (41) a skrutkovú zvierku prispôsobte danému obrobku. Krídlovú skrutku opäť utiahnite.
- Závitovú tyč (42) utiahnite a zafixujte tak obrobok.

### Horizontálne fixovanie

- Vyskrutkujte krídlovú skrutku (43) a roztiahnite skrutkovú zvierku.
- Zasuňte „redukovanú“ skrutkovú zvierku (15) s čapom (44) do príslušných otvorov .
- Obrobok pevne pritlačte na rezací stôl (10).
- Závitovú tyč (42) utiahnite a zafixujte tak obrobok.

### Uvoľnenie obrobku

- Skrutkovú zvierku uvoľníte tak, že závitovú tyč (42) otočíte proti smeru pohybu hodinových ručičiek.