# Pracovní pokyny

##

Laserový paprsek vám ukazuje čáru řezu pilového kotouče. Díky tomu můžete obrobek pro řezání nastavit přesně do správné polohy bez otevření kyvného ochranného krytu.

- Laserový paprsek zapněte pomocí spínače (20).
- Rysku na obrobku vyrovnejte k pravé hraně laserové čáry.

Upozornění: Před řezáním zkontrolujte, zda je čára řezu stále správně zobrazená. Paprsek laseru se může přemístit např. vlivem vibrací při intenzivním použití.

##

Maximální obrobky:

Horizontální pokosový úhel | Vertikální pokosový úhel | Výška × šířka [mm]
--- | --- | ---
|  | Při max. výšce | Při max. šířce
0° | 0° | 90 × 90 | 65 × 130
0° | 45° | 60 × 93 | 45 × 130
45° (vlevo/vpravo) | 0° | 90 × 63 | 65 × 91
45° (vlevo) | 45° | 55 × 70 | 35 × 91
45° (vpravo) | 45° | 55 × 70 | 45 × 91

Minimální obrobky (= všechny obrobky, které lze pomocí dodané šroubové svěrky (15) upnout vlevo nebo vpravo od pilového kotouče): 130 × 50 mm (délka × šířka)

Maximální hloubka řezu (0°/0°): 90 mm

##

Pro jednoduché řezání stejně dlouhých obrobků můžete použít délkový doraz (35).

- Povolte upínací šroub (33) a nastavte délkový doraz (35) ve vodicí liště (32) na požadovanou délku obrobku.
- Upínací šroub (33) znovu utáhněte.

Delší obrobky:

- Povolte křídlový šroub (34) a vytáhněte vodicí lištu (32) až na doraz ven.
- Křídlový šroub opět utáhněte (34).
- Nastavte délkový doraz (35) na požadovanou délku obrobku.

Řezání bez délkového dorazu:

- Povolte upínací šroub (33) a posuňte délkový doraz (35) ve vodicí liště (32) úplně ven.
- Otočte délkový doraz o 90° tak, aby byl zarovnaný s dorazovou lištou (8).
- Upínací šroub (33) znovu utáhněte.

##

Při řezání obloukovitých nebo kruhových obrobků je musíte zabezpečit zvláště proti vyklouznutí. Na čáře řezu nesmí vzniknout žádná mezera mezi obrobkem, dorazovou lištou a stolem pily.

Je‑li to nutné, musíte zhotovit speciální uchycení.

##

Vkládací deska (36) se může po delším používání elektrického nářadí opotřebit.

Vadnou vkládací desku vyměňte.

- Uveďte elektrické nářadí do pracovní polohy.
- Vyšroubujte šrouby (46) běžně prodávaným křížovým šroubovákem a odstraňte starou vkládací desku (36).
- Vložte novou vkládací desku a opět utáhněte šrouby (46).