# Datos técnicos

Sierra de corte transversal e ingletadora |  | GCM 254
--- | --- | ---
Número de artículo |  | ‎ ‎3 601 M52 0..‎
Potencia absorbida ‌nominal | W | 1750
Velocidad de giro en vacío | min–1 | 5000
Tipo de láser | nm | 650
| mW | < 1
Clase de láser |  | 2
Peso según EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 11,1
Clase de protección |  | / II

Dimensiones admisibles de las piezas de trabajo (máxima/mínima): ver Dimensiones admisibles de las piezas de trabajo

Las indicaciones son válidas para una tensión nominal [U] de 230 V. Estas indicaciones pueden variar con tensiones divergentes y en ejecuciones específicas del país.

El aparato cumple los requisitos de la norma IEC 61000-3-11 y está sujeto a una conexión condicional. El aparato puede provocar ocasionales fluctuaciones de tensión en condiciones de alimentación desfavorables. La impedancia de este aparato se establece como Zactual = 0,101 Ω. El usuario debe asegurarse de que el punto de conexión, con la impedancia Zmax, en el que se enchufará el aparato cumple con el requisito de impedancia: Zactual ≥ Zmax. Si se desconoce Zmax, determine Zmax en consulta con el proveedor de la red o el servicio de suministro.

Los valores pueden variar dependiendo del producto y están sujetos a la aplicación y a las condiciones medioambientales. Más información en www.bosch-professional.com/wac.

## Europa

Medidas que deberán cumplir las hojas de sierra
Diámetro de la hoja de sierra | mm | 254
Grosor de la hoja base | mm | 1,4–2,5
Máx. ancho de corte | mm | 3
Diámetro de taladro | mm | 30