# 作業注意事項

##

雷射光束可為您顯示鋸片的鋸線。這樣您可以凖確地放置好待鋸切的工件，無需打開活動防護罩。

- 此外，請您利用開關 (20) 啟動雷射光束。
- 將您在工件上所做的記號對準雷射標線右緣。

提示：鋸切之前請檢查，鋸線是否仍正確顯示。因為在頻繁使用機器之後，雷射光時可能會因震動而偏移。

##

最大工件：

水平斜鋸角 | 垂直斜鋸角 | 高度 x 寬度 [mm]
--- | --- | ---
|  | 最高時 | 最寬時
0° | 0° | 90 x 90 | 65 x 130
0° | 45° | 60 x 93 | 45 x 130
45°（左／右） | 0° | 90 x 63 | 65 x 91
45°（左） | 45° | 55 x 70 | 35 x 91
45°（右） | 45° | 55 x 70 | 45 x 91

最小工件（＝可用隨附之夾鉗 (15) 夾在鋸片左側或右側的所有工件）：130 x 50 mm（長 x 寬）

最大鋸切深度（0°/0°）：90 mm

##

為了方便鋸切等長的工件，您可以使用平行擋塊 (35)。

- 鬆開止付螺栓 (33) 並將導軌 (32) 中的平行擋塊 (35) 推至所需的工件長度。
- 重新鎖緊止付螺栓 (33)。

較長的工件：

- 鬆開蝶翼螺栓 (34) 並將導軌 (32) 向外拉到底。
- 重新鎖緊蝶翼螺栓 (34)。
- 將平行擋塊 (35) 調至所需的工件長度。

不使用平行擋塊切割：

- 鬆開止付螺栓 (33) 並將導軌 (32) 中的平行擋塊 (35) 完全向外推出。
- 將平行擋塊旋轉 90°，使其與止動滑軌 (8) 齊平。
- 重新鎖緊止付螺栓 (33)。

##

鋸切彎曲或圓形工件時必須特別小心，千萬要固定好工件，不可以讓工件滑動。在鋸線上，工件、止動滑軌與鋸台三者必須緊靠在一起，之間不可以存在任何空隙。

如有必要，必須製作特殊固定裝置。

##

本電動工具經長時間使用後，其嵌補板 (36) 可能會有磨損情形。

嵌補板若有任何破損，請予以更換。

- 把電動工具調整至工作位置。
- 請用市售的十字螺絲起子 (46) 將螺栓旋出，然後取下舊嵌補板 (36)。
- 鋪上新的嵌補板並重新鎖緊螺栓 (46)。