# Перевірка і настройка базових параметрів

З метою точного розпилювання, після інтенсивної експлуатації електроінструмента треба перевірити його базові параметри та за потреби підкорегувати їх.
Для цього потрібний досвід та відповідний спеціальний інструмент.

Майстерня Bosch виконує таку роботу швидко і надійно.

##

- Встановіть електроінструмент в положення як для транспортування.
- Поверніть стіл (10) до насічки (45) 0°. Важіль (12) повинен відчутно увійти в зачеплення в насічці.
- Відкиньте упорну планку (16).

### Перевірка (див. мал. P1)

- Помістіть кутовий трикутник (48) з кутом 90° врівень з пиляльним полотном (39) між пиляльним столом (8) і пиляльним полотном на пиляльному столі (10).

Плече кутового трикутника повинно по всій довжини збігатися з упорною планкою.

### Настроювання (див. мал. P2)

- Відпустіть гвинти з внутрішнім шестигранником (49) за допомогою доданого ключа-шестигранника (28).
- Повертайте упорну планку (8) до тих пір, поки кутовий трикутник не стане урівень по всій довжині.
- Знову затягніть гвинти.

##

- Встановіть електроприлад в положення як для транспортування.
- Поверніть стіл (10) до насічки (45) 0°. Важіль (12) повинен відчутно увійти в зачеплення в насічці.

### Перевірка (див. мал. Q1)

- Помістіть кутовий трикутник (48) з кутом 90° врівень з пиляльним полотном (39) між пиляльним столом (10) і пиляльним полотном на пиляльному столі (10).

Плече кутового трикутника повинно по всій довжині збігатися з пиляльним полотном (39).

### Настроювання (див. мал. Q2)

- Відпустіть затискний гвинт (24).
- Відпустіть контргайку упорного гвинта (50) за допомогою звичайного кільцевого або вилкового гайкового ключа.
- Затягуйте або відпускайте упорний гвинт до тих пір, поки плече кутового трикутника не знаходитиметься по всій довжині урівень з пиляльним полотном.
- Знову міцно затягніть гвинт (24).
- Після цього знов міцно затягніть контргайку упорного гвинта (50).

Якщо після настроювання індикатор кута (30) не буде збігатися з позначкою 0° на шкалі (31), за допомогою звичайної хрестоподібної викрутки відпустіть гвинт (52) та вирівняйте індикатор кута за позначкою 0°. (див. мал. S)

##

- Встановіть електроінструмент в робоче положення.
- Поверніть стіл (10) до насічки (45) 0°. Важіль (12) повинен відчутно увійти в зачеплення в насічці.
- Відпустіть затискний гвинт (24) та нахиліть кронштейн за ручку (4) до упору ліворуч (45°).

### Перевірка (див. мал. R1)

- Помістіть кутовий трикутник (48) з кутом 45° врівень з пиляльним полотном (39) між пиляльним столом (10) і пиляльним полотном на пиляльному столі (10).

Плече кутового трикутника повинно по всій довжини збігатися з пиляльним полотном (39).

### Настроювання (див. мал. R2)

- Відпустіть контргайку упорного гвинта (51) за допомогою звичайного кільцевого або вилкового гайкового ключа.
- Затягуйте або відпускайте упорний гвинт до тих пір, поки плече кутового трикутника не знаходитиметься по всій довжині урівень з пиляльним полотном.
- Знову міцно затягніть гвинт (24).
- Після цього знов міцно затягніть контргайку упорного гвинта (51).

Якщо після закінчення настроювання індикатор кута (30) буде знаходитися не в одну лінію з позначкою 45° на шкалі (31), спочатку ще раз перевірте настройку для вертикального кута розпилювання 0° і індикатора кута. Після цього ще раз повторіть настройку для вертикального кута розпилювання 45°.

##

- Встановіть електроінструмент в робоче положення.
- Відпустіть затискний гвинт (24).
- Встановіть вертикальний кут розпилювання 0° за допомогою кронштейна.
- Знову міцно затягніть гвинт (24).

### Перевірка

Кутовий індикатор (30) повинен знаходитися в одну лінію з позначкою 0° на шкалі (31).

### Настроювання

- Відпустіть гвинт (52) хрестоподібною викруткою і вирівняйте індикатор кута уздовж позначки 0°.
- Знову затягніть гвинт.

##

- Встановіть електроінструмент в робоче положення.
- Поверніть стіл (10) до насічки (45) 0°. Важіль (12) повинен відчутно увійти в зачеплення в насічці.

### Перевірка

Кутовий індикатор (13) повинен знаходитися в одну лінію з позначкою 0° на шкалі (14).

### Настроювання

- Відпустіть гвинт (53) хрестоподібною викруткою і вирівняйте індикатор кута уздовж позначки 0°.
- Знову затягніть гвинт.