# Horizontale Gehrungswinkel einstellen

- Bringen Sie das Elektrowerkzeug in Arbeitsstellung.

## Horizontale Standard-Gehrungswinkel einstellen (siehe Bild H)

Zum schnellen und präzisen Einstellen von oft verwendeten horizontalen Gehrungswinkeln sind am Sägetisch Einkerbungen (45) vorgesehen:

links | rechts
--- | ---
0°
45°; 30°; 22,5°; 15° | 15°; 22,5°; 30°; 45°

- Lösen Sie den Feststellknauf (11), falls dieser angezogen ist.
- Ziehen Sie den Hebel (12) und drehen Sie den Sägetisch (10) bis zur gewünschten Einkerbung nach links oder rechts.
- Lassen Sie den Hebel wieder los. Der Hebel muss spürbar in die Einkerbung einrasten.
- Ziehen Sie den Feststellknauf (11) wieder an.

## Beliebige horizontale Gehrungswinkel einstellen (siehe Bild H)

Der horizontale Gehrungswinkel kann in einem Bereich von 47° (linksseitig) bis 52° (rechtsseitig) eingestellt werden.

- Lösen Sie den Feststellknauf (11), falls dieser angezogen ist.
- Drücken Sie auf den Hebel (12), drehen Sie den Sägetisch (10) am Feststellknauf nach links oder rechts und stellen Sie mit Hilfe des Winkelanzeigers (13) den gewünschten horizontalen Gehrungswinkel ein.
- Ziehen Sie den Feststellknauf (11) wieder an.