# Настройка вертикального угла распила

Вертикальный угол скоса можно регулировать в диапазоне от 45° (слева) до 0° (справа).

Для быстрой и точной настройки часто используемых вертикальных углов скоса предусмотрены фиксированные положения для углов 0° и 45°.

## Настройка произвольного вертикального угла распила (см. рис. I)

- Отпустите зажимной винт (24).
- Взявшись за рукоятку (4), поверните кронштейн рабочего инструмента до нужного вертикального угла распила на указателе угла (30).
- Держите кронштейн рабочего инструмента в этом положении и снова туго затяните зажимной винт (24).