# Date tehnice

Ferăstraie de retezat şi pentru îmbinări pe colţ |  | GCM 254
--- | --- | ---
Număr de identificare |  | ‎ ‎3 601 M52 0..‎
Putere nominală | W | 1750
Turaţie în gol | rot/min | 5000
Tip laser | nm | 650
| mW | < 1
Clasa laser |  | 2
Greutate conform EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 11,1
Clasa de protecţie |  | / II

Dimensiuni admise pentru piesele de prelucrat (maxime/minime): vezi Dimensiuni admise pentru piesele de lucru

Specificaţiile sunt valabile pentru o tensiune nominală [U] de 230 V. În cazul unor tensiuni diferite şi al unor modele de execuţie specifice anumitor ţări, aceste specificaţii pot varia.

Aparatul corespunde cerinţelor IEC 61000-3-11 şi este supus racordului condiţionat. Aparatul poate cauza fluctuaţii ocazionale de tensiune în condiţii de alimentare nefavorabile. Impedanţa acestui aparat este setată ca Zactual = 0,101 Ω. Utilizatorul trebuie să se asigure că punctul de racordare cu impedanţa Zmax, la care aparatul trebuie să fie conectat, îndeplineşte cerinţa de impedanţă: Zactual ≥ Zmax. Dacă Zmax este necunoscută, stabileşte Zmax consultându-te cu furnizorul reţelei de alimentare sau cu autoritatea în domeniul furnizării energiei electrice.

Valorile pot varia în funcţie de produs şi sunt supuse condiţiilor de utilizare, precum şi condiţiilor de mediu. Pentru informaţii suplimentare, accesează www.bosch-professional.com/wac.

Dimensiuni pentru pânzele de ferăstrău adecvate
Diametru pânză de ferăstrău | mm | 254
Grosimea corpului pânzei de ferăstrău | mm | 1,4–2,5
Lăţime maximă de tăiere | mm | 3
Diametru orificiu de prindere | mm | 30