# Messa in funzione

- Attenersi alla tensione di rete! La tensione riportata sulla targhetta di identificazione dell’elettroutensile deve corrispondere alla tensione della rete elettrica di alimentazione.

## Accensione (vedere Fig. J)

- Per accendere l’elettroutensile spingere dapprima il dispositivo di blocco (5) verso il centro, quindi premere l’interruttore di avvio/arresto (19) e tenerlo premuto.

Avvertenza: Per ragioni di sicurezza, l’interruttore di avvio/arresto (19) non può essere bloccato, dovendo invece restare costantemente premuto durante il funzionamento.

## Spegnimento

- Per spegnere, rilasciare l’interruttore di avvio/arresto (19).