# Teknik veriler

Gönyeli kesme testeresi |  | GCM 254
--- | --- | ---
Malzeme numarası |  | ‎ ‎3 601 M52 0..‎
Giriş gücü | W | 1750
Boştaki devir sayısı | dev/dak | 5000
Lazer tipi | nm | 650
| mW | < 1
Lazer sınıfı |  | 2
Ağırlığı EPTA-Procedure 01:2014 uyarınca | kg | 11,1
Koruma sınıfı |  | / II

İzin verilen iş parçası ölçüleri (maksimum/minimum): Bakınız Müsaade edilen iş parçası ölçüleri

Veriler 230 V’luk bir anma gerilimi [U] için geçerlidir. Farklı gerilimlerde ve farklı ülkelere özgü tiplerde bu veril değişebilir.

Cihaz, IEC 61000-3-11 gereksinimlerini karşılamaktadır ve koşullu bağlantıya tabidir. Cihaz, uygun olmayan güç koşullarında ara sıra voltaj dalgalanmalarına neden olabilir. Bu cihazın empedansı, Zactual = 0,101 Ω olarak ayarlanmıştır. Kullanıcı, cihazın bağlanması gereken Zmax empedansına sahip bağlantı noktasının, Zactual ≥ Zmax empedans gereksinimini karşıladığından emin olmalıdır. Zmax bilinmiyorsa, ağ tedarikçisi veya tedarik yetkilisiyle görüşerek Zmax belirlenmelidir.

Değerler ürüne bağlı olarak değişebilir ve uygulama ve çevre koşullarına tabidir. Daha fazla bilgi için: www.bosch-professional.com/wac.

Uygun testere bıçağı ölçüleri
Testere bıçağı çapı | mm | 254
Bıçak kalınlığı | mm | 1,4–2,5
Maks. kesme genişliği | mm | 3
Göbek çapı | mm | 30