# Пайдалануға ендіру

- Желі қуатына назар аударыңыз! Тоқ көзінің қуаты электр құралдың зауыттық тақтайшасындағы мәліметтеріне сай болуы қажет.

## Іске қосу (J суретін қараңыз)

- Электр құралын іске қосу үшін алдымен құлыптау тетігін (5) ортаға жылжытып, содан кейін ажыратқышты (19) басып тұрыңыз.

Нұсқау:Қауіпсіздік себебінен қосқыш/өшіргішті (19) құлыптауға болмайды, ол жұмыс істеу кезінде басылған болуы қажет.

## Өшіру

- Өшіру үшін қосқыш/өшіргішті (19) жіберіңіз.