# التركيب المركزي الثابت أو المتحرك

- يجب أن يتم تركيب العدة الكهربائية علی سطح عمل مستو وثابت (منضدة عمل مثلا) قبل البدء بالعمل لضمان الاستعمال الآمن.

## التركيب علی سطح عمل (انظر الصورة A1−A2)

- قم بتثبيت العدة الكهربائية علی سطح العمل بواسطة لوالب ربط مناسبة. يتم ذلك عن طريق الثقوب (23).

أو

- قم بتثبيت أقدام العدة الكهربائية علی سطح العمل بإحكام عن طريق قمطها بالملازم المتداولة.

## التركيب علی منضدة بوش للعمل

تتيح طاولات عمل GTA من شركة بوش وضعية ثابتة للعدة الكهربائية على كافة أنواع الأرضيات وذلك من خلال الأقدام القابلة لضبط الارتفاع. إن مساند قطعة الشغل بطاولات العمل تساعد علی إسناد قطع الشغل الطويلة.

- اقرأ جميع ملاحظات التحذير والتعليمات المرفقة بمنضدة العمل. إن التقصير بالمحافظة علی الملاحظات التحذيرية والتعليمات قد تكون من عواقبه الصدمات الكهربائية، اندلاع الحريق و/أو الإصابة بجروح خطيرة.

- انصب منضدة العمل بالشكل الصحيح قبل تركيب العدة الكهربائية. إن التركيب بشكل سليم هام جدا من أجل تجنب خطر الانهدام.

- ركب العدة الكهربائية بوضع النقل علی طاولة العمل.