# Θέση σε λειτουργία

- Προσέξτε την τάση δικτύου! Η τάση της πηγής ρεύματος πρέπει να ταυτίζον‌ται με τα αντίστοιχα στοιχεία στην πινα‌κίδα τύπου του ηλεκτρικού εργα‌λείου.

## Ενεργοποίηση (βλέπε εικόνα J)

- Για την ενεργοποίηση του ηλεκτρικού εργαλείου σπρώξτε πρώτα το κλείδωμα ενεργοποίησης (5) στη μέση και πατήστε στη συνέχεια τον διακόπτη On/Off (19) και κρατήστε τον πατημένο.

Υπόδειξη: Για λόγους ασφαλείας δεν μπορεί ο διακόπτης On/Off (19) να κλειδωθεί, αλλά πρέπει κατά τη διάρκεια της λειτουργίας να κρατιέται συνεχώς πατημένος.

## Θέση εκτός λειτουργίας

- Για την απενεργοποίηση αφήστε τον διακόπτη On/Off (19) ελεύθερο.