# Leveransen omfattar

Observera illustrationen av leveransomfattningen i början av bruksanvisningen.

Kontrollera innan elverktyget startas för första gången att alla nedan angivna delar levererats:

- Kap- och geringssåg med monterad sågklinga
  Observera: Bosch säljer även elverktyg utan sågklinga. Du kan se på förpackningen om en sågklinga medföljer ditt elverktyg.
- Endast vid leverans utan sågklinga: spännfläns (38) och inre spännfläns (40)
- Skruvtving (15)
- Insexnyckel (28)
- Längdanslag (35)
- Dammpåse (1)
- Arbetsstyckessupport (9) (2x)

Anmärkning: Kontrollera elverktyget avseende skador.
För fortsatt användning av elverktyget måste skyddsanordningarna eller lätt skadade delar noggrant undersökas så att de är felfria och att deras funktion är ändamålsenlig. Kontrollera att de rörliga delarna fungerar felfritt, inte kärvar och att de är oskadade. Alla komponenter ska vara korrekt monterade och uppfylla alla villkor för att kunna garantera en felfri drift.
Skadade skyddsanordningar och delar ska repareras eller bytas ut hos en auktoriserad fackverkstad.