# Trasporto (vedere Fig. U)

Prima di trasportare l’elettroutensile, occorrerà effettuare le seguenti operazioni:

- Portare l’elettroutensile in posizione di trasporto.
- Rimuovere tutti gli accessori che non si possano montare saldamente sull’elettroutensile.
  Per il trasporto, se possibile, riporre in un contenitore chiuso le lame inutilizzate.
- Trasportare l’elettroutensile mediante l’apposita impugnatura (3), oppure con gli incavi di impugnatura (26) sui lati del banco sega.

- Trasportando l’elettroutensile utilizzare esclusivamente i dispositivi di trasporto; non utilizzare in alcun caso i dispositivi di protezione.