# Vertikale Gehrungswinkel einstellen

Der vertikale Gehrungswinkel kann in einem Bereich von 45° (linksseitig) bis 0° (rechtsseitig) eingestellt werden.

Zum schnellen und präzisen Einstellen von oft verwendeten vertikalen Gehrungswinkeln sind feste Positionen für die Winkel 0° und 45° vorgesehen.

## Beliebige vertikale Gehrungswinkel einstellen (siehe Bild I)

- Lösen Sie die Spannschraube (24).
- Schwenken Sie den Werkzeugarm am Handgriff (4), bis der Winkelanzeiger (30) den gewünschten vertikalen Gehrungswinkel anzeigt.
- Halten Sie den Werkzeugarm in dieser Stellung und ziehen Sie die Spannschraube (24) wieder fest.