# Inställning av horisontell geringsvinkel

- Ställ elverktyget i arbetsläge.

## Ställa in horisontell standard-geringsvinkel (se bild H)

För snabb och precis inställning av ofta använda horisontella geringsvinklar har sågbordet försetts med urtag (45):

vänster | höger
--- | ---
0°
45°; 30°; 22,5°; 15° | 15°; 22,5°; 30°; 45°

- Lossa vid behov låsknappen (11).
- Dra armen (12) och vrid sågbordet (10) till önskat urtag åt vänster eller höger.
- Släpp åter armen. Armen måste kännbart snäppa fast i urtaget.
- Dra åter fast låsknappen (11).

## Ställa in horisontell standard-geringsvinkel (se bild H)

Den horisontella geringsvinkeln kan ställas in i 47° (vänster sida) till 52° vinkel (höger sida).

- Lossa låsknappen (11), om den är åtdragen.
- Tryck på spaken (12), vrid sågbordet (10) med reglaget till vänster eller höger och ställ in önskad horisontell geringsvinkel med hjälp av vinkelvisningen (13).
- Dra åt låsknappen (11) igen.