# Pregătirea lucrului

Pentru asigurarea unor tăieri precise, după o utilizare intensivă, trebuie să verificaţi reglajele de bază ale sculei electrice, iar dacă este cazul, să le refaceţi.
În acest scop, aveţi nevoie de experienţă şi de o sculă specială corespunzătoare.

Această operaţie se execută rapid şi fiabil la un centru de service Bosch.

##

Piesele de prelucrat lungi şi grele trebuie proptite sau sprijinite la capătul liber.

Sistemul flexibil de montaj al suporturilor pentru piesa de prelucrat (9) permite o multitudine de variante de prelungire a mesei.

- Introdu, după cum este necesar, suporturile pentru piesa de prelucrat (9) în sistemele de prindere de pe scula electrică sau în sistemele de prindere ale celui de-al doilea suport pentru piesa de prelucrat.

- Nu transporta niciodată scula electrică ţinând-o de suporturile pentru piesa de prelucrat.
  Pentru transportul sculei electrice utilizează numai dispozitivele de transport.

##

La tăierea cu unghiuri de îmbinare pe colţ în plan vertical, trebuie să rabatezi spre exterior şina opritoare rabatabilă (16).

- Rabatează spre exterior şina opritoare rabatabilă (16).

După debitarea unghiurilor de înclinare în plan vertical, rabatează înapoi şina opritoare rabatabilă (16).

##

Pentru garantarea unei siguranţe optime de lucru, piesa de prelucrat trebuie întotdeauna bine fixată.
Nu prelucraţi piese care sunt prea mici pentru a putea fi fixate.

### Fixarea în plan vertical

- Apasă strâns piesa de prelucrat pe şinele opritoare (8) şi (16).
- Introdu menghina din pachetul de livrare (15) într‑una din găurile (21) prevăzute în acest scop.
- Desfiletează şurubul-fluture (41) şi reglează menghina potrivit piesei de prelucrat. Strânge din nou ferm şurubul-fluture.
- Strânge ferm bara filetată (42) pentru a fixa astfel piesa de prelucrat.

### Fixare orizontală

- Deşurubează şurubul-fluture (43) şi dezasamblează menghina.
- Introdu acum menghina „redusă“ (15) cu pivotul (44) într‑una din găurile prevăzute în acest scop.
- Apasă ferm piesa de prelucrat pe masa de lucru pentru ferăstrău (10).
- Strânge ferm bara filetată (42) pentru a fixa astfel piesa de prelucrat.

### Desprinderea piesei de prelucrat

- Pentru desfacerea menghinei, roteşte în sens antiorar bara filetată (42).