# Bắt Đầu Vận Hành

- Tuân thủ theo đúng điện thế! Điện thế nguồn phải đúng với điện thế đã ghi rõ trên nhãn máy.

## Bật (xem Hình J)

- Để bật dụng cụ điện, trước tiên đẩy khóa an toàn (5) về giữa, tiếp theo bấm công tắc Tắt/Mở (19) và ấn giữ.

Lưu ý: Vì lý do an toàn, không thể mở khóa công tắc Tắt/Mở (19), mà phải luôn bấm giữ trong khi vận hành dụng cụ.

## Để tắt máy

- Để Tắt máy thả công tắc Tắt/Mở (19) ra.