# Transport (se billede U)

Før el-værktøjet transporteres, skal du gennemføre følgende skridt:

- Anbring el-værktøjet i transportstilling.
- Fjern alle tilbehørsdele, der ikke kan monteres fast på el-værktøjet.
  Ubenyttede savklinger skal, så vidt muligt, opbevares i en lukket beholder, når de transporteres.
- Bær el-værktøjet i transportgrebet (3), eller grib fat i fordybningerne (26) på siden af savbordet.

- Brug kun transportanordningerne og aldrig beskyttelsesanordningerne ved transport af el-værktøjet.