# نحوه تنظیم زاویه مورب افقی

- ابزار برقی را در وضعیت کار قرار دهید.

## تنظیم زاویه های فارسی افقی استاندارد (رجوع کنید به تصویر H)

برای تنظیم سریع ودقیق، زاویه برش‌های مورب افقی، که اغلب مورد استفاده قرار می‌گیرند، این زوایا به صورت شیار‌هایی(45) بر روی میز اره از پیش در نظر گرفته شده‌اند:

چپ | راست
--- | ---
0°
45°؛ ‎30°؛ ‎22.5°؛ ‎15° | 15°؛ ‏22.5°؛ ‏30°؛ ‎45°

- دکمه تنظیم (11) را در صورت محکم بودن، شل کنید.
- اهرم (12) را بکشید و میز اره (10) را تا فرورفتگی دلخواه به چپ یا راست بچرخانید.
- اهرم تنظیم زاویه فارسی بر را مجدداً رها کنید. اهرم باید کاملاً داخل بریدگی مربوطه جا بیفتد.
- دکمه تنظیم (11) را دوباره سفت کنید.

## تنظیم زاویه های فارسی افقی استاندارد دلخواه (رجوع کنید به تصویر H)

زاویه مورب افقی را می توان در محدوده ‎47°‎ (از سمت چپ) تا 52‎°‎ (از سمت راست) تنظیم کرد.

- پیچ تثبیت (11) را در صورت محکم بودن، شل کنید.
- اهرم (12) را فشار دهید، میز اره (10) را با استفاده از پیچ تثبیت به سمت چپ یا راست بچرخانید و به کمک نشانگر زاویه (13)، زاویه مورب افقی مورد نظر را تنظیم کنید.
- پیچ تثبیت (11) را دوباره محکم کنید.