# Comprobación y reajuste del ajuste básico

Si la herramienta eléctrica ha estado sometida a un uso intenso, deberá verificarse y reajustarse, dado el caso, para garantizar un corte exacto.
Para ello se requiere cierta experiencia y la correspondiente herramienta especial.

El servicio técnico Bosch realiza este trabajo rápida y concienzudamente.

##

- Coloque la herramienta eléctrica en la posición de transporte.
- Gire la mesa de cortar (10) hasta la muesca (45) de 0°. La palanca (12) debe enclavar en la muesca perceptiblemente.
- Abata la regleta tope plegable (16).

### Comprobación (ver figura P1)

- Coloque el triángulo angular (48) con el ángulo de 90° a ras de la hoja de sierra (39) entre la regleta tope (8) y la hoja de sierra sobre la mesa de corte (10).

La pata del triángulo angular debe quedar enrasada con la regleta tope en toda la longitud.

### Reajuste (ver figura P2)

- Suelte todos los tornillos con hexágono interior (49) con la llave macho hexagonal (28) adjunta al suministro.
- Gire la regleta tope (8), hasta que el triángulo angular quede enrasado en toda la longitud.
- Apriete los tornillos.

##

- Coloque la herramienta eléctrica en la posición de transporte.
- Gire la mesa de corte (10) hasta la muesca (45) de 0°. La palanca (12) deberá enclavar en la muesca de forma perceptible.

### Control (ver figura Q1)

- Coloque el triángulo angular (48) con el ángulo de 90° a ras de la hoja de sierra (39) entre la mesa de corte (10) y la hoja de sierra sobre la mesa de corte (10).

La pata del triángulo angular debe quedar enrasada con la hoja de sierra (39) en toda la longitud.

### Reajuste (ver figura Q2)

- Suelte el tornillo de fijación (24).
- Suelte la contratuerca del tornillo de tope (50) con una llave anular o llave de boca común.
- Gire el tornillo de tope hacia dentro o hacia fuera, hasta que la pata del triángulo angular quede enrasada con la hoja de sierra en toda su longitud.
- Vuelva a apretar el tornillo de apriete (24).
- A continuación, apriete de nuevo la contratuerca del tornillo de tope (50).

Si tras el ajuste, el indicador de ángulos (30) no se encuentra en una línea con la marca de 0° de la escala (31), suelte el tornillo (52) con un destornillador de estrella corriente en el comercio y ajuste el indicador de ángulos a lo largo de la marca 0°. (ver figura S)

##

- Coloque la herramienta eléctrica en la posición de trabajo.
- Gire la mesa de cortar (10) hasta la muesca (45) de 0°. La palanca (12) debe enclavar en la muesca perceptiblemente.
- Afloje el tornillo de apriete (24) y gire el brazo de la herramienta por la empuñadura (4) hasta el tope hacia la izquierda (45°).

### Control (ver figura R1)

- Coloque el triángulo angular (48) con el ángulo de 45° a ras de la hoja de sierra (39) entre la mesa de corte (10) y la hoja de sierra sobre la mesa de corte (10).

La pata del triángulo angular debe quedar enrasada con la hoja de sierra (39) en toda la longitud.

### Reajuste (ver figura R2)

- Suelte la contratuerca del tornillo de tope (51) con una llave anular o llave de boca común.
- Gire el tornillo de tope hacia dentro o hacia fuera, hasta que la pata del triángulo angular quede enrasada con la hoja de sierra en toda su longitud.
- Vuelva a apretar el tornillo de apriete (24).
- A continuación, apriete de nuevo la contratuerca del tornillo de tope (51).

Si, tras del reajuste, el indicador de ángulo (30) no estuviese alineado con la marca de 45° de la escala (31), compruebe de nuevo el ajuste de 0° para el ángulo de inglete vertical en primer lugar y, después, los indicadores de ángulos. Repita entonces el ajuste del ángulo de inglete vertical de 45°.

##

- Coloque la herramienta eléctrica en la posición de trabajo.
- Suelte el tornillo de fijación (24).
- Ajuste con el brazo de la herramienta un ángulo de inglete vertical de 0°.
- Vuelva a apretar el tornillo de apriete (24).

### Control

El indicador de ángulo (30) debe estar en una línea con la marca de 0° de la escala (31).

### Reajuste

- Suelte el tornillo (52) con el destornillador de estrella y ajuste el indicador de ángulo a lo largo de la marca de 0°.
- A continuación, apriete el tornillo.

##

- Coloque la herramienta eléctrica en la posición de trabajo.
- Gire la mesa de cortar (10) hasta la muesca (45) de 0°. La palanca (12) debe enclavar en la muesca perceptiblemente.

### Control

El indicador de ángulo (13) debe estar en una línea con la marca de 0 mm de la escala (14).

### Reajuste

- Suelte el tornillo (53) con el destornillador de estrella y ajuste el indicador de ángulo a lo largo de la marca de 0°.
- A continuación, apriete el tornillo.