# Puštanje u rad

- Pridržavajte se mrežnog napona! Napon izvora struje mora se podudarati s podacima na tipskoj pločici električnog alata.

## Uključivanje (vidjeti sliku J)

- Za uključivanje električnog alata pomaknite najprije blokadu uključivanja (5) do sredine i potom pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje (19) i držite pritisnut.

Napomena: Iz sigurnosnih razloga ne može se blokirati prekidač za uključivanje/isključivanje (19), nego tijekom rada mora stalno ostati pritisnut.

## Isključivanje

- Za isključivanje otpustite prekidač za uključivanje/isključivanje (19).