# Transport (se bild U)

Innan elverktyget transporteras ska följande åtgärder vidtas:

- Ställ elverktyget i transportläge.
- Ta bort alla tillbehörsdelar som inte kan monteras stadigt på elverktyget.
  För transport, använd om möjligt en sluten behållare för de sågklingor som inte är i bruk.
- Bär elverktyget i transporthandtaget (3) eller för in händerna i greppfördjupningarna (26) på bordet.

- Vid transport av elverktyget använd endast transportanordningarna och bär inte verktyget i skyddsutrustningen .