# Üzembe helyezés

- Ügyeljen a helyes hálózati feszültségre! Az áramforrás feszültségének meg kell egyeznie az elektromos kéziszerszám típustábláján található adatokkal.

## Bekapcsolás (lásd a J ábrát)

- Az elektromos kéziszerszám bekapcsolásához először tolja középre a (5) bekapcsolás reteszelőt, majd nyomja be és tartsa benyomva a (19) be-/kikapcsolót.

Figyelem: A (19) be-/kikapcsolót biztonsági meggondolásokból nem lehet tartós üzemhez bekapcsolt állapotban reteszelni, hanem az üzemeltetés közben végig benyomva kell tartani.

## Kikapcsolás

- A kikapcsoláshoz engedje el a (19) be-/kikapcsolót.