# Початок роботи

- Зважайте на напругу в мережі! Напруга в джерелі струму повинна відповідати даним на заводській табличці електроінструмента.

## Увімкнення (див. мал. J)

- Щоб увімкнути електроінструмент, спочатку посуньте фіксатор вимикача (5) всередину, а потім натисніть вимикач (19) і тримайте його натисненим.

Вказівка: З міркувань техніки безпеки вимикач (19) не можна зафіксувати, його треба тримати натиснутим протягом всієї роботи.

## Вимикання

- Для вимкнення відпустіть вимикач (19).