# قفل ایمنی حمل ونقل (رجوع کنید به تصویر D)

قفل ایمنی حمل و نقل (25) امکان جابجایی راحت ابزار برقی را، در هنگام حمل ونقل آن به نقاط مختلف کاری، برای شما فراهم می‌سازد.

## نحوه آزاد سازی ابزار برقی (وضعیت کاری)

- بازوی ابزار را روی دسته (4) کمی به پایین فشار دهید تا از ایجاد فشار روی ایمنی حمل و نقل (25) بکاهید.
- ایمنی حمل و نقل (25) را کاملا به بیرون بکشید.
- بازوی ابزار را آهسته به طرف بالا ببرید.

## نحوه ایمن نمودن ابزار برقی ( وضعیت حمل و نقل و حرکت)

- جهت قفل کردن میز اره (10)، پیچ تثبیت (11) را محکم کنید.
- بازوی ابزار (4) را از دستگیره تا جایی به سمت پایین بچرخانید که قفل ایمنی (25) بطور کامل به داخل فشرده شود.

بازوی ابزار اکنون بطور مطمئن جهت حمل و نقل قفل شده است.