# การตรวจสอบและปรับตั้งการปรับพื้นฐาน

เพื่อให้แน่ใจว่าจะตัดชิ้นงานได้อย่างแม่นยำ หลังการใช้งานหนักท่านต้องตรวจสอบการปรับพื้นฐานของเครื่องมือไฟฟ้าและปรับตั้ง หากจำเป็น
สำหรับเรื่องนี้ท่านต้องมีประสบการณ์และเครื่องมือพิเศษที่สอดคล้องกัน

ศูนย์บริการลูกค้า บ๊อช ให้‌บริการ‌บำรุง‌รักษา‌ได้‌รวดเร็ว‌และ‌เชื่อถือได้

##

- จัด‌เครื่องมือไฟฟ้าให้อยู่ในตำแหน่ง‌ขนย้าย
- หมุนโต๊ะเลื่อย (10) ไปจนถึงช่องกัก (45) สำหรับ 0° คันปรับ (12) ต้องขบเข้าในช่องกักอย่างรู้สึกได้
- พับแผ่นกั้นแบบพับได้ (16) ออก

### การตรวจสอบ (ดูภาพประกอบ P1)

- ตั้งสามเหลี่ยมมุมฉาก (48) โดยทำมุม 90° กับใบเลื่อย (39) ระหว่างแผ่นกั้น (8) และใบเลื่อยบนโต๊ะเลื่อย (10).

ขาของสามเหลี่ยมมุมฉากต้องทาบเรียบกับแผ่นกั้นตลอดความยาวทั้งหมด

### การปรับ (ดูภาพประกอบ P2)

- คลายสกรูหัวจมหกเหลี่ยมทั้งหมด (49) ออกด้วยประแจขันหกเหลี่ยม (28) ที่จัดส่งมา
- หมุนแผ่นกั้น (8) ไปจนสามเหลี่ยมมุมฉากทาบเรียบตลอดความยาวทั้งหมด
- ขัน‌สกรู‌กลับให้แน่นอีกครั้ง

##

- วาง‌เครื่อง‌ใน‌ตำแหน่ง‌ขนย้าย
- หมุนโต๊ะเลื่อย (10) ไปจนถึงช่องกัก (45) สำหรับ 0°คันปรับ (12) ต้อง‌ขบเข้า‌ใน‌ช่องกัก‌อย่าง‌รู้สึก‌ได้

### การตรวจสอบ (ดูภาพประกอบ Q1)

- ตั้งสามเหลี่ยมมุมฉาก (48) โดยทำมุม 90° กับใบเลื่อย (39) ระหว่างโต๊ะเลื่อย (10) และใบเลื่อยบนโต๊ะเลื่อย (10)

ขาของสามเหลี่ยมมุมฉากต้องทาบเรียบกับใบเลื่อย (39) ตลอดความยาวทั้งหมด

### การปรับ (ดูภาพประกอบ Q2)

- คลายโบลท์ยึด (24)
- คลายน๊อตล็อคของสกรูหยุด (50) ออกโดยใช้ประแจแหวนหรือประแจปากตาย
- ขันสกรูหยุดเข้าหรือออกจนขาของสามเหลี่ยมมุมฉากมุมทาบเรียบกับใบเลื่อยตลอดความยาวทั้งหมด
- ขันโบลท์ยึด (24) กลับให้แน่นอีกครั้ง
- จากนั้นจึงขันน๊อตล็อคของสกรูหยุด (50) กลับให้แน่นอีกครั้ง

ในกรณีที่เมื่อปรับแล้ว เข็มชี้มุม (30) ไม่อยู่ในแนวเส้นขีด 0° ของมาตราส่วน (31) ให้คลายสกรู (52) ด้วย‌ไขควงปากแฉกที่จำหน่ายทั่วไป และวางแนวเข็มชี้มุมเทียบกับเส้นขีด 0° (ดูภาพประกอบ S)

##

- จัด‌เครื่องมือไฟฟ้าให้อยู่ในตำแหน่งทำงาน
- หมุนโต๊ะเลื่อย (10) ไปจนถึงช่องกัก (45) สำหรับ 0° คันปรับ (12) ต้องขบเข้าในช่องกักอย่างรู้สึกได้
- คลายโบลท์ยึด (24) ออก และหมุนแขนเครื่องมือตรงด้ามจับ (4) ไปจนถึงตัวหยุดทางซ้าย (45°)

### การตรวจสอบ (ดูภาพประกอบ R1)

- ตั้งสามเหลี่ยมมุมฉาก (48) โดยทำมุม 45° กับใบเลื่อย (39) ระหว่างโต๊ะเลื่อย (10) และใบเลื่อยบนโต๊ะเลื่อย (10)

ขาของสามเหลี่ยมมุมฉากต้องทาบเรียบกับใบเลื่อย (39) ตลอดความยาวทั้งหมด

### การปรับ (ดูภาพประกอบ R2)

- คลายน๊อตล็อคของสกรูหยุด (51) ออกโดยใช้ประแจแหวนหรือประแจปากตาย
- ขันสกรูหยุดเข้าหรือออกจนขาของสามเหลี่ยมมุมฉากมุมทาบเรียบกับใบเลื่อยตลอดความยาวทั้งหมด
- ขันโบลท์ยึด (24) กลับให้แน่นอีกครั้ง
- จากนั้นจึงขันน๊อตล็อคของสกรูหยุด (51) กลับให้แน่นอีกครั้ง

ในกรณีที่เมื่อปรับแล้วเข็มชี้มุม (30) ไม่อยู่ในแนวเส้นขีด 45° ของมาตราส่วน (31) ในขั้นแรกให้ตรวจสอบการตั้ง 0° สำหรับมุมเอียงในแนวตั้งและเข็มชี้มุมอีกครั้ง จากนั้นจึงปรับซ้ำมุมเอียงในแนวตั้ง 45°

##

- จัด‌เครื่องมือไฟฟ้าให้อยู่ในตำแหน่งทำงาน
- คลายโบลท์ยึด (24)
- ตั้งมุมเอียงในแนวตั้งของใบเลื่อยที่ 0° โดยใช้ขาเครื่องมือ
- ขันโบลท์ยึด (24) กลับให้แน่นอีกครั้ง

### การตรวจสอบ

เข็มชี้มุม (30) ต้องอยู่ในแนวเส้นขีด 0° ของมาตราส่วน (31)

### การปรับ

- คลายสกรู (52) โดยใช้ไขควงปากแฉกที่มีจำหน่ายทั่วไป และวางแนวเข็มชี้มุมเทียบกับเส้นขีด 0°
- ขัน‌สกรูกลับเข้าให้แน่น

##

- วาง‌เครื่อง‌ใน‌ตำแหน่ง‌ทำงาน
- หมุนโต๊ะเลื่อย (10) ไปจนถึงช่องกัก (45) สำหรับ 0° คันปรับ (12) ต้องขบเข้าในช่องกักอย่างรู้สึกได้

### การตรวจสอบ

เข็มชี้มุม (13) ต้องอยู่ในแนวเส้นขีด 0° ของมาตราส่วน (14)

### การปรับ

- คลายสกรู (53) โดยใช้ไขควงปากแฉกที่มีจำหน่ายทั่วไป และวางแนวเข็มชี้มุมเทียบกับเส้นขีด 0°
- ขัน‌สกรู‌กลับให้แน่นอีกครั้ง