# Componentes representados

La numeración de los componentes representados se refiere a la imagen de la herramienta eléctrica en la página ilustrada.

(1) | Bolsa para polvo
(2) | Cubierta protectora
(3) | Empuñadura de transporte
(4) | Empuñadura
(5) | Bloqueo de conexión para interruptor de conexión/desconexión
(6) | Señal de aviso láser
(7) | Cubierta protectora pendular
(8) | Regleta tope
(9) | Soporte de la pieza de trabajo (flexible enchufable)
(10) | Mesa de corte
(11) | Mango de bloqueo para ángulos de inglete discrecionales (horizontal)
(12) | Palanca para ajuste de ángulos de inglete estándar (horizontal)
(13) | Indicador de ángulos de inglete (horizontales)
(14) | Escala para ángulo de inglete (horizontal)
(15) | Tornillo de apriete
(16) | Regleta tope plegable
(17) | Rodillo de deslizamiento
(18) | Protección contra virutas
(19) | Interruptor de conexión/desconexión
(20) | Interruptor de conexión/desconexión para láser (marca de línea de corte)
(21) | Taladros para tornillo de apriete
(22) | Expulsor de virutas
(23) | Taladros de sujeción
(24) | Tornillo de apriete para ángulos de inglete discrecionales (vertical)
(25) | Seguro para transporte
(26) | Cavidades
(27) | Bloqueo del husillo
(28) | Llave macho hexagonal
(29) | Abertura de salida del rayo láser
(30) | Indicador de ángulos de inglete (vertical)
(31) | Escala para ángulos de inglete (vertical)
(32) | Riel de guía del tope longitudinal
(33) | Tornillo de sujeción del tope longitudinal
(34) | Tornillo de mariposa para fijar el riel de guía del tope longitudinal
(35) | Tope longitudinal
(36) | Placa de inserción
(37) | Tornillo con hexágono interior para sujeción de la hoja de sierra
(38) | Brida de apriete
(39) | Hoja de sierraA)
(40) | Brida de apriete interior
(41) | Tornillo de mariposa para adaptar la altura de la varilla roscada
(42) | Barra roscada
(43) | Tornillo de mariposa del tornillo de apriete
(44) | Espiga del tornillo de apriete
(45) | Muescas para ángulos de inglete estándar (horizontales)
(46) | Tornillos de placa de inserción
(47) | Tornillo de ajuste para el posicionamiento del láser
(48) | Triángulo angular
(49) | Tornillo con hexágono interior de la regleta tope
(50) | Tornillo de tope para ángulo de inglete de 0° (vertical)
(51) | Tornillo de tope para ángulo de inglete de 45° (vertical)
(52) | Tornillo de indicador de ángulos (vertical)
(53) | Tornillo de indicador de ángulos (horizontal)

A)

  Este accesorio no están incluido en el volumen de suministro estándar.