# Priprema za rad

Kako bi se postigli precizni rezovi, nakon intenzivne uporabe morate provjeriti osnovne postavke električnog alata i po potrebi ih namjestiti.
Za to je potrebno iskustvo i odgovarajući specijalni alat.

Bosch servis će ove radove izvesti brzo i pouzdano.

##

Dugački i teški izradci moraju biti podloženi ili poduprti na slobodnom kraju.

Prilagodljivi utični sustav naslona izratka (9) omogućuje vam brojne varijante produženja.

- Po potrebi utaknite naslon izratka (9) u prihvate na električnom alatu ili u prihvate drugog naslona izratka.

- Električni alat nikada ne nosite držeći ga za naslone izratka.
  Prilikom transportiranja električnog alata koristite samo transportne naprave.

##

Kod piljenja vertikalnih kutova kosog rezanja morate preklopiti sklopivu graničnu vodilicu (16) prema van.

- Sklopivu graničnu vodilicu (16) preklopite prema van.

Nakon piljenja vertikalnih kutova kosog rezanja ponovno preklopite sklopivu graničnu vodilicu (16) prema unutra.

##

Za osiguranje optimalne radne sigurnosti morate uvijek stegnuti izradak.
Ne obrađujte izratke koji su premali za stezanje.

### Vertikalno pričvršćenje

- Pritisnite izradak prema graničnim vodilicama (8) i (16).
- Utaknite isporučenu vijčanu stegu (15) u jedan od za to predviđenih provrta (21).
- Otpustite krilni vijak (41) i prilagodite vijčanu stegu izratku. Ponovno stegnite krilni vijak.
- Stegnite navojnu šipku (42) i time fiksirajte izradak.

### Horizontalno pričvršćenje

- Odvrnite krilni vijak (43) i razdvojite vijčanu stegu.
- Utaknite sada „smanjenu“ vijčanu stegu (15) s produžetkom (44) u jedan od za to predviđenih provrta .
- Pritisnite izradak na stol za piljenje (10).
- Stegnite navojnu šipku (42) i time fiksirajte izradak.

### Otpuštanje izratka

- Za otpuštanje vijčane stege okrenite navojnu šipku (42) u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.