# Műszaki adatok

Rövidítő és sarkaló fűrész |  | GCM 254
--- | --- | ---
Rendelési szám |  | ‎ ‎3 601 M52 0..‎
Névleges felvett teljesítmény | W | 1750
Üresjárati fordulatszám | perc–1 | 5000
A lézer típusa | nm | 650
| mW | < 1
Lézerosztály |  | 2
Tömeg az „EPTA-Procedure 01:2014” (2014/01 EPTA‑eljárás) szerint | kg | 11,1
Érintésvédelmi osztály |  | / II

Megengedett munkadarab méretek (maximális/minimális): lásd Megengedett munkadarab méretek

A adatok 230 V hálózati feszültségre [U] vonatkoznak. Ettől eltérő feszültségek és külön egyes országok számára készült kivitelek esetén ezek az adatok változhatnak.

A készülék megfelel az IEC 61000-3-11 szabványban lefektetett követelményeknek és a csatlakoztatásához különleges csatlakoztatási feltételeknek kell teljesülniük. A készülék hátrányos hálózati viszonyok esetén alkalmanként feszültségingadozásokhoz vezethet. Ennek a készüléknek az impedanciája Zactual = 0,101 Ω értékre van beállítva. A felhasználónak gondoskodnia kell arról, hogy a csatlakozási pontra, amelyre a Zmax impedancia vonatkozik, és amelyhez a készüléket csatlakoztatják, teljesüljön a Zactual ≥ Zmax követelmény. Ha Zmax ismeretlen, a hálózat szállítójával vagy üzemeltető hatóságával való megbeszélés alapján határozza meg Zmax értékét.

Az értékek termékenként változhatnak és függnek az alkalmazási, valamint környezeti feltételektől is. További információk a www.bosch-professional.com/wac címen találhatók.

A kéziszerszámhoz használható fűrészlapok méretei
A fűrészlap átmérője | mm | 254
A törzslap vastagsága | mm | 1,4–2,5
Max. vágási szélesség | mm | 3
Furatátmérő | mm | 30