# Transportavimo apsauga (žr. D pav.)

Naudojant transportavimo apsaugą (25), elektrinį įrankį lengviau transportuoti į įvairias eksploatavimo vietas.

## Prietaiso atblokavimas (darbinė padėtis)

- Rankena (4) lenkite prietaiso svertą šiek tiek žemyn, kad atblokuotumėte transportavimo apsaugą (25).
- Transportavimo apsaugą (25) visiškai ištraukite.
- Lėtai kelkite prietaiso svertą aukštyn.

## Prietaiso užblokavimas (transportavimo padėtis)

- Kad užfiksuotumėte pjovimo stalą (10) užveržkite fiksuojamąją rankenėlę (11).
- Prietaiso svertą už rankenos (4) lenkite žemyn tol, kol transportavimo apsaugą (25) bus galima visiškai įstumti vidun.

Dabar prietaiso svertas yra saugiai užfiksuotas transportavimui.