# Технички податоци

Пила за отсекување и сечење под агол |  | GCM 254
--- | --- | ---
Број на дел |  | ‎ ‎3 601 M52 0..‎
Номинална јачина | W | 1750
Број на вртежи во празен од | min–1 | 5000
Тип на ласер | nm | 650
| mW | < 1
Класа на ласер |  | 2
Тежина согласно EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 11,1
Класа на заштита |  | / II

Дозволени димензии на делот што се обработува (максимални/минимални): види Дозволени димензии на делот што се обработува

Податоците важат за номинален напон [U] од 230 V. Овие податоци може да отстапуваат при различни напони, во зависност од изведбата во односната земја.

Апаратот ги исполнува барањата на IEC 61000-3-11 и е предмет на условно поврзување. Апаратот може да предизвика повремени флуктуации на напонот во неповолни услови за напојување. Импедансата на овој апарат е означена со Zactual = 0,101 Ω. Корисникот мора да се осигура дека точката за поврзување, со импедансата Zmax, на која треба да се вклучи апаратот, го исполнува условот за импеданса: Zactual ≥ Zmax. Ако Zmax е непозната, одредете ја Zmax во консултација со мрежниот снабдувач или органот за снабдување.

Вредностите може да варираат во зависност од производот и зависат од примената и условите на животната средина. Повеќе информации може да најдете на www.bosch-professional.com/wac.

Димензии за соодветни сечила за пила
Дијаметар на сечилото за пила | mm | 254
Дебелина на сечилото на пила | mm | 1,4–2,5
Макс. ширина на резот | mm | 3
Дијаметар на отворот | mm | 30