# ข้อแนะนำในการทำงาน

##

ลำแสง‌เลเซอร์‌ชี้‌ให้เห็น‌เส้นตัด‌ของ‌ใบเลื่อย ใน‌ลักษณะ‌นี้‌จะ‌ช่วยให้‌ท่านสามารถ‌วาง‌ตำแหน่ง‌ชิ้นงาน‌เพื่อทำการเลื่อย‌ได้‌อย่าง‌ถูกต้อง‌แม่นยำ‌โดย‌ไม่ต้อง‌เปิด‌กระบัง‌ป้องกัน‌ใบเลื่อย‌ชนิด‌ชักร่น‌ได้

- เปิดสวิทช์ลำแสงเลเซอร์ด้วยสวิทช์ (20)
- จัด‌แนวเครื่องหมายของท่าน‌บน‌ชิ้นงาน‌ที่‌ขอบ‌ด้านขวา‌ของ‌เส้น‌เลเซอร์

หมายเหตุ: ก่อนทำการเลื่อยให้ตรวจสอบว่าเส้นตัดยังคงแสดงให้เห็นอย่างถูกต้องหรือไม่ ลำแสงเลเซอร์อาจเลื่อนจากตำแหน่ง ต. ย. เช่น เนื่องจากการสั่นสะเทือนจากการใช้งานหนัก

##

ชิ้นงานสูงสุด:

มุมเอียงในแนวนอน | มุมเอียงในแนวตั้ง | สูง x กว้าง [มม.]
--- | --- | ---
|  | ที่ความสูงสูงสุด | ที่‌ความกว้าง‌ที่สุด
0° | 0° | 90 x 90 | 65 x 130
0° | 45° | 60 x 93 | 45 x 130
45° (ซ้าย/ขวา) | 0° | 90 x 63 | 65 x 91
45° (ซ้าย) | 45° | 55 x 70 | 35 x 91
45° (ขวา) | 45° | 55 x 70 | 45 x 91

ขนาดชิ้นงานต่ำสุด (= ชิ้นงานทั้งหมดที่สามารถหนีบเข้าทางซ้ายหรือทางขวาจากใบเลื่อยด้วยแคลมป์ยึดวัสดุ (15) ที่จัดส่งมา): 130 x 50 มม. (ความยาว x ความกว้าง)

ความลึกการตัดสูงสุด (0°/0°): 90 มม.

##

ท่านสามารถใช้ก้านหยุดความยาว (35) เพื่อเลื่อยชิ้นงานให้มีความยาวเท่ากันอย่างง่ายดาย

- คลายสกรูหนีบ (33) และเลื่อนก้านหยุดความยาว (35) เข้าในรางนำ (32) บนความยาวชิ้นงานที่ต้องการ
- ขันสกรูหนีบ (33) ให้แน่นอีกครั้ง

ชิ้นงานที่ยาวกว่า:

- คลายน๊อตปีก (34) และดึงรางนำ (32) ไปทางด้านนอกจนสุด
- ขันน๊อตปีก (34) กลับให้แน่นอีกครั้ง
- ปรับก้านหยุดความยาว (35) ตามความยาวชิ้นงานที่ต้องการ

เลื่อยโดยไม่ใช้ก้านหยุดความยาว:

- คลายสกรูหนีบ (33) และเลื่อนก้านหยุดความยาว (35) เข้าในรางนำ (32) ไปทางด้านนอกให้สุด
- ขันตัวหยุดความยาวเป็นมุม 90° โดยให้ขนานกับรางหยุด (8)
- ขันสกรูหนีบ (33) ให้แน่นอีกครั้ง

##

เมื่อ‌ต้องการ‌ตัด‌ชิ้นงาน‌ที่มี‌รูปทรง‌โค้งงอ‌หรือ‌ทรงกลม ต้อง‌ยึด‌ชิ้นงาน‌เหล่านี้‌ให้‌แน่น‌เป็น‌พิเศษ‌เพื่อ‌กัน‌การลื่นไถล ที่เส้นตัด‌ต้อง‌ไม่มี‌ช่องว่าง‌ระหว่าง‌ชิ้นงาน แผ่นกั้น และ‌โต๊ะเลื่อย

จัด‌เตรียม‌อุปกรณ์‌ยึดจับ‌พิเศษ หากจำเป็น

##

แผ่นสอด (36) อาจสึกหรอหลังจากใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าเป็นเวลานาน

เอา‌เพลตแทรก‌ที่ชำรุดออก‌และ‌เปลี่ยน‌ใหม่

- จัด‌เครื่องมือไฟฟ้าให้อยู่ในตำแหน่งทำงาน
- ขันสกรู (46) ออกด้วยไขควงปากแฉกที่ทมีจำหน่ายทั่วไปและถอดแผ่นสอดเก่าออก (36)
- วางแผ่นสอดใหม่เข้าและขันสกรู (46) ให้แน่นอีกครั้ง