# حمل و نقل (رجوع کنید به تصویر U)

برای حمل و نقل ابزار برقی، بایستی طبق مراحل زیر عمل کنید:

- ابزار برقی را در وضعیت آماده برای حمل و نقل قرار بدهید.
- کلیه قطعات و متعلقاتی را که به طور ثابت قابل نصب بر ابزار برقی نیستند، بردارید.
  تیغه‌های اره‌ای را که مورد استفاده قرار نگرفته‌اند، در صورت امکان برای حمل و نقل داخل یک محفظه بسته قرار بدهید.
- ابزار برقی را از طرف دسته حمل و نقل (3) یا از طرف تو رفتگی جای دست (26) کنار میز اره بگیرید.

- برای حمل و نقل و جابجایی ابزار برقی، فقط از تجهیزات حمل و نقل استفاده کنید و هیچوقت از تجهیزات ایمنی آن برای حمل و نقل استفاده نکنید.