# Uvedení do provozu

- Dbejte na správné síťové napětí! Napětí zdroje proudu musí souhlasit s údaji na typovém štítku elektronářadí.

## Zapnutí (viz obrázek J)

- Pro zapnutí elektrického nářadí nejprve přesuňte blokování zapnutí (5) doprostřed a poté stiskněte vypínač (19) a držte ho stisknutý.

Upozornění: Z bezpečnostních důvodů nelze spínač (19) zaaretovat, nýbrž musí zůstat během provozu neustále stlačený.

## Vypnutí

- Pro vypnutí uvolněte spínač (19).