# Volume de fornecimento

Observe para o efeito a representação do volume de fornecimento no início do manual de instruções.

Antes de colocar a ferramenta elétrica em funcionamento pela primeira vez, deverá verificar se todas as peças especificadas abaixo foram fornecidas:

- Serra de meia-esquadria com disco de serra montado
  Nota: Bosch vende ferramentas elétricas sem fio também sem disco de serra. Pode consultar na embalagem se está incluído um disco de serra no volume de fornecimento da sua ferramenta elétrica.
- Apenas no fornecimento sem disco de serra: flange de aperto (38) e flange de aperto interior (40)
- Grampo (15)
- Chave sextavada interior (28)
- Batente longitudinal (35)
- Saco do pó (1)
- Apoio para as peças (9) (2x)

Nota: verifique se a ferramenta elétrica apresenta danos.
Antes de continuar a utilizar a ferramenta elétrica, deverá controlar cuidadosamente todos os dispositivos de segurança e peças levemente danificadas e verificar se estão a funcionar corretamente. Verifique se as peças móveis funcionam perfeitamente e não emperram, ou se há peças danificadas. Todas as peças devem ser montadas corretamente e corresponder a todas exigências, para que seja assegurado um funcionamento impecável.
Dispositivos de segurança e peças danificados devem ser devidamente reparados ou substituídos por uma oficina especializada.