# Namještanje horizontalnog kuta kosog rezanja

- Stavite električni alat u radni položaj.

## Namještanje horizontalnog standardnog kuta kosog rezanja (vidjeti sliku H)

Za brzo i precizno namještanje često korištenih horizontalnih kutova kosog rezanja na stolu za piljenje su predviđeni zarezi (45):

lijevo | desno
--- | ---
0°
45°; 30°; 22,5°; 15° | 15°; 22,5°; 30°; 45°

- Otpustite ručicu za fiksiranje (11) ako je pritegnuta.
- Povucite polugu (12) i okrenite stol za piljenje (10) do željenog zareza ulijevo ili udesno.
- Ponovno otpustite polugu. Poluga se mora osjetno uglaviti u zarez.
- Ponovno pritegnite ručicu za fiksiranje (11).

## Namještanje proizvoljnog horizontalnog kuta kosog rezanja (vidjeti sliku H)

Horizontalni kut kosog rezanja može se namjestiti u području od 47° (lijeva strana) do 52° (desna strana).

- Otpustite ručicu za fiksiranje (11) ako je pritegnuta.
- Pritisnite polugu (12), okrenite stol za piljenje (10) na ručici za fiksiranje ulijevo ili udesno i pomoću pokazivača kuta (13) namjestite željeni horizontalni kut kosog rezanja.
- Ponovno pritegnite ručicu za fiksiranje (11).