# Reglarea unghiului de îmbinare pe colţ în plan vertical

Unghiul de înclinare în plan vertical poate fi configurat de la 45° (pe partea stângă) până la 0° (pe partea dreaptă).

Pentru reglarea rapidă şi precisă a unghiurilor de înclinare în plan vertical utilizate frecvent, sunt prevăzute poziţii fixe pentru unghiurile de 0° şi 45°.

## Reglarea unghiurilor de îmbinare pe colţ standard în plan vertical (consultaţi imaginea I)

- Desfiletează şurubul de fixare (24).
- Basculează braţul sculei acţionând mânerul (4) până când indicatorul de unghiuri (30) indică unghiul de înclinare în plan vertical dorit.
- Ţine braţul sculei în această poziţie şi strânge din nou ferm şurubul de fixare (24).