# Éléments constitutifs

La numérotation des éléments se réfère à la représentation de l’outil électroportatif sur la page graphique.

(1) | Sac à poussière
(2) | Capot de protection
(3) | Poignée de transport
(4) | Poignée
(5) | Verrouillage d’enclenchement de ‌l’interrupteur Marche/Arrêt
(6) | Étiquette d’avertissement laser
(7) | Capot de protection à mouvement ‌pendulaire
(8) | Butée fixe
(9) | Appui de pièce (emboîtable de manière flexible)
(10) | Table de sciage
(11) | Poignée de blocage d’angles d’onglet (coupes dans plan horizontal)
(12) | Levier de préréglage d’angle d’onglet (coupes dans plan horizontal)
(13) | Indicateur d’angle d’onglet (coupes dans plan horizontal)
(14) | Échelle graduée pour angles d’onglet (coupes dans plan horizontal)
(15) | Serre-joint
(16) | Butée rabattable
(17) | Galet
(18) | Éjecteur de copeaux
(19) | Interrupteur Marche/Arrêt
(20) | Bouton d’activation/désactivation du laser (marquage de la ligne de coupe)
(21) | Alésages pour serre-joint
(22) | Éjecteur de copeaux
(23) | Orifices de fixation
(24) | Vis de serrage pour angles d’inclinaison quelconques (coupes biaises dans le plan vertical)
(25) | Sécurité de transport
(26) | Poignées encastrées
(27) | Blocage de broche
(28) | Clé six pans mâle
(29) | Orifice de sortie du faisceau laser
(30) | Indicateur d’angle d’inclinaison (coupes biaises dans plan vertical)
(31) | Échelle graduée d’angles d’inclinaison (coupes biaises dans plan vertical)
(32) | Rail de guidage de la butée longitudinale
(33) | Vis de serrage de la butée longitudinale
(34) | Vis papillon pour bloquer le rail de guidage de la butée longitudinale
(35) | Butée longitudinale
(36) | Pare-éclats
(37) | Vis à six pans creux pour fixation de la lame
(38) | Flasque de serrage
(39) | Lame de scieA)
(40) | Flasque de serrage intérieur
(41) | Vis papillon pour régler la hauteur de la tige filetée
(42) | Tige filetée
(43) | Vis papillon du serre-joint
(44) | Axe du serre-joints
(45) | Encoches pour angles d’onglet standards (coupes dans plan horizontal)
(46) | Vis de pare-éclats
(47) | Vis de réglage pour positionnement du laser
(48) | Triangle rapporteur
(49) | Vis à tête hexagonale de la butée fixe
(50) | Vis de butée pour angle d’inclinaison de 0° (coupes biaises dans le plan vertical)
(51) | Vis de butée pour angle d’inclinaison de 45° (coupes biaises dans le plan vertical)
(52) | Vis d’indicateur d’angle d’inclinaison (coupes biaises dans plan vertical)
(53) | Vis d’indicateur d’angle d’onglet (coupes dans plan horizontal)

A)

  Cet accessoire n’est pas fourni.