# Svarīgāko iestatījumu pārbaude un korekcija

Lai nodrošinātu augstu zāģēšanas precizitāti, pēc elektroinstrumenta intensīvas lietošanas nepieciešams pārbaudīt un vajadzības gadījumā koriģēt tā svarīgākos iestatījumus.
Tam vajadzīga zināma pieredze un atbilstoši speciālie instrumenti.

Jebkurā Bosch pilnvarotā elektroinstrumentu remonta darbnīcā šis darbs tiks veikts ātri un kvalitatīvi.

##

- Pārvietojiet elektroinstrumentu transporta stāvoklī.
- Pagrieziet zāģēšanas galdu (10) līdz ierobei (45), kas atbilst horizontālajam zāģēšanas leņķim 0°. Svirai (12) jāfiksējas šajā ierobē ar skaidri sadzirdamu troksni.
- Atveriet saliekamo vadotni (16) uz āru.

### Pārbaude (attēls P1)

- Novietojiet leņķmēra trīsstūri (48) ar 90° leņķi gar zāģa asmeni (39) starp vadotni (8) un zāģa asmeni uz zāģēšanas galda (10).

Leņķmēra trīsstūrim visā garumā cieši jāpiespiežas zāģa asmenim.

### Iestatīšana (skatīt attēlu P2)

- Atskrūvējiet visas sešstūra ligzdskrūves (49), lietojot kopā ar elektroinstrumentu piegādāto sešstūra stieņatslēgu (28).
- Pagrieziet vadotni (8) tik tālu, līdz leņķmēra trīsstūris visā garumā cieši piespiežas vadotnei.
- No jauna stingri pieskrūvējiet skrūves.

##

- Pārvietojiet asmens galvu transporta stāvoklī.
- Pagrieziet zāģēšanas galdu (10) līdz 0° ierobei (45). Svirai (12) jāfiksējas šajā ierobē ar skaidri sadzirdamu troksni.

### Pārbaude (skatīt attēlu Q1)

- Novietojiet leņķmēra trīsstūri (48) ar 90° leņķi gar zāģa asmeni (39) starp zāģēšanas galdu (10) un zāģa asmeni uz zāģēšanas galda (10).

Leņķmēra trīsstūrim visā garumā cieši jāpiespiežas zāģa asmenim (39).

### Iestatīšana (skatīt attēlu Q2)

- Atskrūvējiet fiksēšanas skrūvi (24).
- Atskrūvējiet atbalstskrūves (50) kontruzgriezni ar tirdzniecībā pieejamu gredzenatslēgu vai uzgriežņu atslēgu.
- Ieskrūvējiet vai izskrūvējiet atdurskrūvi tik tālu, līdz leņķmēra trīsstūris visā garumā cieši piespiežas zāģa asmenim.
- Tad no jauna stingri pieskrūvējiet fiksēšanas skrūvi (24).
- Tad pievelciet atbalstskrūves (50) kontruzgriezni.

Gadījumā, ja pēc iestatīšanas leņķa rādītājs (30) neatrodas uz vienas līnijas ar 0° atzīmi uz skalas (31), ar tirdzniecībā pieejamu krustrievas skrūvgriezi atskrūvējiet skrūvi (52) un savietojiet leņķa rādītāju ar 0° atzīmi (attēls S).

##

- Pārvietojiet elektroinstrumentu darba stāvoklī.
- Pagrieziet zāģēšanas galdu (10) līdz ierobei (45), kas atbilst horizontālajam zāģēšanas leņķim 0°. Svirai (12) jāfiksējas šajā ierobē ar skaidri sadzirdamu troksni.
- Atbrīvojiet fiksējošo skrūvi (24) un, turot darbinstrumenta galvu aiz roktura (4), līdz galam nolieciet to pa kreisi (45° leņķī).

### Pārbaude (skatīt attēlu R1)

- Novietojiet leņķmēra trīsstūri (48) ar 45° leņķi gar zāģa asmeni (39) starp zāģēšanas galdu (10) un zāģa asmeni uz zāģēšanas galda (10).

Leņķmēra trīsstūrim visā garumā cieši jāpiespiežas zāģa asmenim (39).

### Iestatīšana (attēls R2)

- Atskrūvējiet atbalstskrūves (51) kontruzgriezni ar tirdzniecībā pieejamu gredzenatslēgu vai uzgriežņu atslēgu.
- Ieskrūvējiet vai izskrūvējiet atdurskrūvi tik tālu, līdz leņķmēra trīsstūris visā garumā cieši piespiežas zāģa asmenim.
- Tad no jauna stingri pieskrūvējiet fiksēšanas skrūvi (24).
- Tad pievelciet atbalstskrūves (51) kontruzgriezni.

Gadījumā, ja pēc iestatīšanas leņķa rādītājs (30) neatrodas uz vienas līnijas ar 45° atzīmi uz skalas (31), vispirms vēlreiz pārbaudiet vertikālā zāģēšanas 0°iestatījumu un tad pārbaudiet leņķa rādītāju. Tad vēlreiz atkārtojiet vertikālā zāģēšanas leņķa vērtības 45° iestatīšanu.

##

- Pārvietojiet elektroinstrumentu darba stāvoklī.
- Atskrūvējiet fiksēšanas skrūvi (24).
- Iestatiet zāģa asmens vertikālo zāģēšanas leņķi ar nolieci uz 0°.
- Tad no jauna stingri pieskrūvējiet fiksēšanas skrūvi (24).

### Pārbaude

Leņķa rādītājam (30) jāatrodas uz vienas līnijas ar 0° iedaļu uz skalas (31).

### Iestatīšana

- Ar krustrievas skrūvgriezi atskrūvējiet skrūvi (52) un savietojiet leņķa rādītāju ar 0° iedaļu uz skalas.
- Stingri pieskrūvējiet fiksējošo skrūvi.

##

- Pārvietojiet elektroinstrumentu darba stāvoklī.
- Pagrieziet zāģēšanas galdu (10) līdz ierobei (45), kas atbilst horizontālajam zāģēšanas leņķim 0°. Svirai (12) jāfiksējas šajā ierobē ar skaidri sadzirdamu troksni.

### Pārbaude

Leņķa rādītājam (13) jāatrodas uz vienas līnijas ar 0° iedaļu uz skalas (14).

### Iestatīšana

- Ar krustrievas skrūvgriezi atskrūvējiet skrūvi (53) un savietojiet leņķa rādītāju ar 0° iedaļu uz skalas.
- Stingri pieskrūvējiet fiksējošo skrūvi.